Ce tableau a pour vocation, en fonction de votre pente et de votre format d’ardoise, de vous donner le Pureau, le Nombre d’ardoise au m², la longueur du crochet (en cm) et le Mètre linéaire de liteau au m² dont vous aurez besoin pour réaliser votre couverture.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pente du toit en degré** | **Format Ardoise (cm)** | **Pureau (cm)** | **Nbre ardoise au M²** | **Longueur du Crochet** | **Ml de Liteau au M²** |
| 17° et Moins | 46 x 30 | 16,5 | 22 | 14 | 6,3 |
|  | 46 x 25 | 16,5 | 26 | 14 | 6,3 |
|  | 45 x 25 | 15,5 | 28 | 15 | 6,6 |
| entre 18° et 21° | 40 x 25 | 14 | 30 | 13 | 7,4 |
|  | 40 x 22 | 14 | 32 | 13 | 7,4 |
| entre 22° et 26° | 35 x 25 | 12 | 35 | 12 | 8,6 |
|  | 40 x 25 | 15 | 28 | 11 | 6,9 |
|  | 40 x 22 | 15 | 30 | 11 | 6,9 |
| entre 26° et 30° | 35 x 25 | 12,5 | 34 | 11 | 8,2 |
|  | 33 x 23 | 11,5 | 39 | 11 | 8,9 |
|  | 32 x 22 | 10,5 | 45 | 12 | 9,3 |
| entre 31° et 35° | 33 x 23 | 12 | 37 | 10 | 8,8 |
|  | 32 x 22 | 11 | 43 | 11 | 9,2 |
|  | 30 x 20 | 10 | 51 | 11 | 10 |
|  | 30 x 18 | 10 | 56 | 11 | 10 |
| entre 35° et 40° | 33 x 23 | 12,5 | 36 | 9 | 8,3 |
|  | 32 x 22 | 11,5 | 40 | 10 | 9 |
|  | 30 x 20 | 10,5 | 48 | 10 | 9,6 |
|  | 30 x 18 | 10,5 | 53 | 10 | 9,6 |
|  | **27 x 18** | **9** | **62** | **10** | **11,3** |
| 40° et plus | 32 x 22 | 12 | 38 | 9 | 8,5 |
|  | 30 x 20 | 11 | 45 | 9 | 9,2 |
|  | 30 x 18 | 11 | 50 | 9 | 9,2 |
|  | 27 x 18 | 9,5 | 59 | 9 | 10,7 |
|  | 27 x 18 | 10 | 57 | 8 | 10,5 |

[](http://www.minardoises.fr/ardoises/ardoise-eco/)

**A ne pas manquer !**

* [Ardoise de couverture](http://www.minardoises.fr/ardoise-couverture/)
* [Ardoise façonnée](http://www.minardoises.fr/faconnage-ardoise/)
* [Ardoise et pierre décorative](http://www.minardoises.fr/ardoise-et-pierre-decorative/)
* [Ardoise pas cher (32×22 à 0.22€)](http://www.minardoises.fr/ardoises/ardoise-eco/)

**Mise en oeuvre couverture sur liteaux**

* [tuto-01**Tutoriel 1 : Poser un film de sous toiture (ou polyane)6 mars 2014 - 12 h 03 min**](http://www.minardoises.fr/poser-film-sous-toiture/)
* [tuto-02**Tutoriel 2 : Litonnage et contre-litonnage5 mars 2014 - 12 h 12 min**](http://www.minardoises.fr/litonnage-et-contre-litonnage/)
* [tuto-03**Tutoriel 3 : Tracer les ournes4 mars 2014 - 12 h 24 min**](http://www.minardoises.fr/tracer-les-ournes/)
* [tuto-04**Tutoriel 4 : Les doublis et les rives3 mars 2014 - 12 h 32 min**](http://www.minardoises.fr/les-doublis-et-les-rives/)
* [tuto-05**Tutoriel 5 : Le plain carré2 mars 2014 - 10 h 45 min**](http://www.minardoises.fr/le-plain-carre/)
* [tuto-06**Tutoriel 6 : Pose d’une ventilation et des faîtières1 mars 2014 - 11 h 00 min**](http://www.minardoises.fr/pose-dune-ventilation-et-des-faitieres/)

**Bon à savoir**

* [tuto-utile-01**Tutoriel 1 : Comment réparer une ardoise cassée22 mars 2014 - 11 h 09 min**](http://www.minardoises.fr/comment-reparer-une-ardoise-cassee/)
* [tuto-utile-02**Tutoriel 2 : Comment tailler une ardoise21 mars 2014 - 11 h 15 min**](http://www.minardoises.fr/tutoriel-2-comment-tailler-une-ardoise/)
* [tuto-utile-03**Tutoriel 3 : Présentation du marteau de couvreur20 mars 2014 - 11 h 20 min**](http://www.minardoises.fr/tutoriel-3-presentation-du-marteau-de-couvreur/)